**एमटीए**

* रूसी और भारतीय वायु सेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से रूसी भागीदारों और एचएएल द्वारा मल्टी-रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का सह-विकास और सह-निर्माण शुरू किया जा रहा है।
* विमान को 15-20 टन कार्गो / ट्रूप परिवहन, पैरा सैनिक / एयरड्रॉप की आपूर्ति के लिए डिजाइन किया जाएगा, जिसमें निम्न ऊंचाई पैराशूट एक्सट्रैक्शन सिस्टम (एलएपीईएस) क्षमता शामिल है। यह कॉन्फ़िगर किया जाएगा कि सभी प्रकार के कार्गो को पहुंचाया जा सकता है और विमान अर्द्ध तैयार रनवे से परिचालन करने में सक्षम होगा।

तकनीकी पैरामीटर

* लंबाई: 35.2 मीटर
* ऊंचाई: 11.0 मीटर
* एमटीओओ: 60 टन
* पेलोड: 20 टन
* गति: 800 किमी / घंटा
* रेंज: 6000 किमी
* टेकऑफ दूरी: 1300 मीटर
* लैंडिंग दूरी: 1200 मीटर
* इंजन थ्रस्ट: 2X11,000 kgf